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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Koelcel
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	Lokaal/locatie:
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	Veilige werkkledij
	Veiligheids-
schoen
	Handleiding
	Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Bij ieder gebruik de koelcel controleren op mogelijke zichtbare gebreken




	Vóór het gebruik
	· Stel de thermostaat zodanig af dat steeds een maximale temperatuur bekomen wordt van 7°C in de koelcel.
· Laad geen kratten in de koelcel, alle voedingsmiddelen dienen uitgepakt.
· Plaats de voedingsmiddelen niet op de bodem van de koelcel, wel in de beschikbare rekken.
· Zorg ervoor dat de deur steeds van binnenuit kan geopend worden, het ontgrendelingssysteem dient perfect te werken.




	Tijdens het gebruik
	· Controleer dagelijks de koeling, de temperatuur mag nooit boven de 7 °C komen.
· Sorteer alle voedingsproducten netjes op de leggers.
· Respecteer de sorteringslogica: afzonderlijke leggers voor groenten, zuivel, vlees en vis.
· Draag er zorg voor dat de deur goed sluit.




	Na het gebruik
	· Periodiek de koelcel grondig reinigen en onderhouden.
· Toestel nooit reinigen met stoomreiniger (kortsluiting).




	Onderhoud en herstelling
	· Herstellingen enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine.
· Zorg ervoor dat de filter van de condensator volkomen vrij en stofvrij is.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT licht ontvlambare producten om de koelcel te onderhouden/reinigen.
· Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.
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	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur
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