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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Oscillerende multitool   

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Bij stilstand: 
Inzetten en vervangen boor
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	Lees de handleiding 
	Veiligheidsbril
	Veiligheids-
schoenen
	Gehoorbescherming
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	Nauw aansluitende
werkkledij


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegde persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte en netjes opgeruimde werkpost.
· Gebruik het toestel niet: 
· in een omgeving waar zich explosieve vloeistoffen, gas of stof bevinden;
· in natte omstandigheden of in de regen. 
· Verwijder eventuele gereedschappen, sleutels, … van bewegende delen.
· Sluit de stofzuigeraansluiting correct aan.
· Draag geen sieraden.
· Draag nauw aansluitende werkkledij.



	Transport 
	· Wacht met opbergen tot het snijgereedschap afgekoeld is.
· Berg na gebruik de machine op.



	Vóór het gebruik
	· Zorg voor een vrije werkomgeving. 
· Controleer het aansluitsnoer voor gebruik.
· Controleer de toestand van de machine.
· Ga na of:
· de hulpstukken aangepast zijn aan de uit te voeren bewerking; 
· het werkstuk degelijk geklemd zit (indien van toepassing);
· het zaagblad voldoende scherp is; 
· het snijgereedschap degelijk geklemd zit in de gereedschapshouder.



	Tijdens het gebruik
	· Indien voorhanden, sluit de stofafzuiging aan tijdens de werkzaamheden. 
· Neem een veilige en stabiele werkhouding aan.
· Draag de geschikte en vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van de uit te voeren bewerking. 
· Vermijd bruusk contact tussen machine en werkstuk.
· Oefen tijdens de bewerking geen te grote druk uit op de machine, laat de machine het werk uitvoeren. 
· Verwijder afval en stof enkel bij stilstaande machine.
· Raak tijdens het bewerken nooit de snijgereedschappen aan.



	Na het gebruik
	· Controleer het uitgevoerde werk steeds bij stilstaande machine.
· Ruim je werkpost met geschikte middelen op.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.
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	Preventieadviseur-arbeidsarts
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