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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Naaimachine  

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
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	Toepasselijke pictogrammen
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	Lees de handleiding   


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· Gebruik de machine uitsluitend waarvoor ze bestemd is.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor ieder gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en een bevoegd persoon raadplegen.
· Het apparaat dient steeds onder toezicht te worden gebruikt.
· Het toestel mag niet worden gebruikt als het zichtbare schade vertoont en als de voedingskabel beschadigd is.
· Laat een beschadigde stroomkabel vervangen door een gespecialiseerde dienst.
· Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen accessoires.
· Blokkeer de ventilatieopeningen niet.




	Transport
	· Verplaats het toestel door gebruik te maken van de draaggrepen.
· Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact, trek
· aan de stekker, niet aan de voedingskabel.
· Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert.




	Vóór het gebruik
	· Zorg ervoor dat de kabel opgehangen wordt, weg van de vloer.
· Gebruik nooit een beschadigde naaldplaat, want dit kan de naald doen breken.
· Gebruik geen kromme naalden.
· Gebruik steeds de juiste naaldplaat.
· Naai nooit met een beschadigde naaldplaat, dit om het breken van de naald te voorkomen




	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een stabiele werkhouding.
· Houd uw vingers weg van de bewegende delen, wees voorzichtig in de buurt van de werkende naald.
· Trek of duw niet aan de stof terwijl u naait, dit om naaldbreuk te vermijden.
· Schakel de machine altijd uit wanneer u aanpassingen uitvoert aan de naald (inzetten, verwijderen en inrijgen), de spoel of het persvoetje.
· Zet niets op het voetpedaal.




	Na het gebruik
	· Trek de stekker uit het stopcontact, nooit via de voedingskabel.
· Laat de machine nooit alleen achter terwijl de stekker inzit.




	Onderhoud en herstelling
	· Laat een beschadigde stroomkabel vervangen door een gespecialiseerde dienst, evenals alle herstellingen.
· Alle herstellingen en onderhoud uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine, ook bij het vervangen van het lampje.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Voer na gebruik de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.
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