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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Nagelpistool met accu

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Handleiding
	Veilige werkkledij
	Veiligheidsbril
	Veiligheidsschoen
	Gehoorbescherming

	OPGELET: mag enkel gebruikt worden onder permanent toezicht.

	OPGELET: richt het toestel nooit op personen

	OPGELET: mag NIET gebruikt worden op ladders


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet gebruiken en advies inwinnen bij bevoegd persoon.
· Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
· Gebruik dit gereedschap niet wanneer u niet geconcentreerd bent.
· Zorg voor een nette en voldoende verlichte werkpost.
· Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. 
· Het apparaat is niet bestemd voor gebruik in een explosieve omgeving en niet geïsoleerd tegen contact met elektrische stroombronnen.



	Transport 
	· Gebruik de gepaste opbergkist voor transport. 




	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van de machine.
· Controleer of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of gebroken zijn.
· Controleer voor ieder gebruik of het veiligheids- en trekkersmechanisme goed werkt.
· Controleer of het werkstuk stevig is bevestigd.
· Het apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd en geschoold personeel worden geïnstalleerd of gebruikt.



	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding.
· Voorkom dat het apparaat onbedoeld wordt ingeschakeld.
· Richt het gebruiksklaar apparaat nooit direct op uzelf of op andere personen.
· Schiet niet dicht bij een rand van het werkstuk
· Houd het apparaat bij het werken zo vast dat hoofd en lichaam bij een mogelijke terugslag geen letsel kunnen oplopen.
· Draag het apparaat in bedrijfsklare toestand alleen aan de handgreep en nooit met de trekker ingedrukt.
· Stel het apparaat nooit in een vrije ruimte in werking.



	Na het gebruik
	· Werkpost opkuisen.
· Het gereedschap opbergen en in een droge gesloten omgeving bewaren.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Haal de accu uit het toestel.
· Gebruik enkel de vervang onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen smeermiddelen.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.
· Er mogen geen noodreparaties aan het apparaat worden uitgevoerd.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.
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	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur
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