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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Pneumatisch nagelpistool

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Lees de handleiding
	Geschikte werkkledij
	Gehoorbescherming
	Veiligheidsbril met zijkappen
	Handschoenen

	OPGELET: mag enkel gebruikt worden onder permanent toezicht.

	OPGELET: richt het toestel nooit op personen

	OPGELET: mag NIET gebruikt worden op ladders


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Draag geen loshangende kledij.
· Laat het nagelpistool nooit onbewaakt achter.



	Transport 
	· Koppel de luchttoevoerslang af.
· Berg het toestel in een geschikte kist op.



	Vóór het gebruik
	· Regel de werkdruk zo af dat hij niet hoger is dan het toelaatbare maximum.
· Plaats de luchttoevoerleidingen zo, dat ze geen bijkomend val- struikelgevaar opleveren. 
· Controleer of de nageldiepte overeenstemt met het te bewerken materiaal.
· Ga na of het te bewerken materiaal geschikt is om met een nagelpistool bewerkt te worden.



	Tijdens het gebruik
	· Haal de trekker nooit over alvorens het pistool volledig op het te bewerken oppervlak rust.
· Kleine verplaatsingen van het toestel moet je altijd doen met het pistool naar de grond gericht.
· Draag het toestel nooit aan de persluchtleiding.
· Neem een stabiele werkhouding aan.
· Plaats de handen verwijderd van de pistoolkop.



	Na het gebruik
	· Richt het pistool naar de grond.
· Schakel het pistool uit en leg het neer.
· Sluit de luchttoevoer af en verwijder nadien de drukslang.
· Ruim de werkpost op.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Koppel de luchttoevoerslang af voor je onderhoudswerken uitvoert.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam






bewaard op 12 augustus 2026 		 het Gemeenschapsonderwijs [image: ] 1[image: ]



image1.png




image2.wmf

image3.wmf

image4.wmf

image5.wmf

image6.png
GO*

en




image7.png




image8.png




