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	Lees de handleiding
	Geschikte werkkledij
	Geen sierraden dragen
	Haarnetje 
	Veiligheidsschoenen
	Thermische handschoenen 


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor ieder gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten, en advies inwinnen.
· Draag geen sieraden.
· Draag geen loshangende kledij.
· Bind lang haar op of draag een haarnetje.
· Gebruik het apparaat uitsluitend om dranken en voedsel te bereiden.
· Bewaar nooit brandbare voorwerpen in de binnenruimte, ook geen levensmiddelen.
· Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde deurafdichting.
· Plaats niets op de geopende deur.




	Vóór het gebruik
	· Schuif de accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte.
· De binnenruimte dient vooraf gereinigd te zijn.
· Bij het openen van de deur ontstaat een luchtstroom, het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vuur vatten.
· Plaats nooit bakpapier bij het voorverwarmen en tijdens het bereiden los op de accessoire.
· Maak het bakpapier altijd op maat en verzwaar het met een vorm.




	Tijdens het gebruik
	· Schakel bij rook het toestel onmiddellijk uit.
· Raak de verwarmingselementen niet aan tijdens het bereiden.
· Neem hete accessoires en vormen altijd met een pannenlap uit de binnenruimte.
· In de binnenruimte kunnen alcoholdampen vuur vatten, gebruik slechts zeer geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
· Open de apparaat deur steeds voorzichtig.
· Raak hete onderdelen nooit aan, bij het openen van de deur kan stoom vrij komen.
· Giet nooit water in de hete binnenruimte.
· Zorg dat er geen krassen op de deurruit komen.
· Raak de deurscharnieren niet aan.
· Raak de hete lampen en hun glazen kapje in de binnenruimte niet aan, ze worden heel heet.
· Schakel de elektriciteit uit bij het vervangen van de lampen.
· 



	Na het gebruik
	· Schakel het toestel uit en laat het afkoelen.
· Laat de binnenruimte opdrogen met gesloten deur.
· Reinig het apparaat conform de handleiding, nooit met een stoomreiniger of een hogedrukreiniger.




	Onderhoud en herstelling
	· Reparaties van beschadigde elektriciteitsleidingen en het apparaat zelf mogen uitsluitend door bevoegde technici uitgevoerd worden.
· Bij defect het toestel loskoppelen van de elektriciteit door de zekering in de elektriciteitskast uit te schakelen.
· Registreer het onderhoud en elke herstelling.
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