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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Horizontale paneelzaagmachine    

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Geschikte snijbestendige handschoenen bij vervangen snijgereedschap
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	Lees de handleiding
	Geschikte 
nauw aansluitende werkkledij
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	Geschikte gehoorbescherming
	Veiligheidsbril
	Veiligheidsschoenen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is.
· Kort geen stukken af die kleiner zijn dan 35 cm.
· Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Bind lang haar op of draag een haarnetje.
· Draag geen sieraden.
· Draag nauw aansluitende werkkledij.



	Transport 
	· Niet van toepassing 



	Vóór het gebruik
	· Controleer:
· de toestand van de machine;
· de werking van de afschermkap;
· de toestand van het zaagblad;
· of het zaagblad geschikt is voor de uit te voeren bewerkingen;
· of het spouwmes correct afgesteld is en overeenstemt met het zaagblad;
· of de langsgeleider juist afgesteld staat voor de uit te voeren bewerking;
· het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde voorwerpen.
· Kies een voor de uit te voeren bewerking geschikte afschermkap
· Houd bij het plaatsen van het zaagblad rekening met de tandrichting en draag steeds handschoenen om dit te doen.
· Regel het zaagblad zo af, dat het ongeveer 3 cm vrij is boven het werkstuk.



	Tijdens het gebruik
	· Neem een stabiele en veilige werkhouding aan.
· Schakel de stofafzuiging in.
· Houd de handen nooit in het verlengde van de zaagsnede.
· Voer het hout aan met gesloten vingers.
· Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk en de zaag.
· Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt.
· Vermijd bruusk contact tussen zaagblad en werkstuk.
· Wring nooit met het werkstuk tijdens het zagen.
· Gebruik bij het schulpen het duwhout.
· Laat na het zagen de machine tot stilstand komen.



	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld).  
· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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