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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Perculator 

	Merk: 
	
	[image: Hendi Percolator Dubbelwandig RVS | Met Kopjesstandaard | Ø288x(H)530mm | 78 Kopjes | 10 Liter]

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Bij ontkalken apparaat
	Beschermende handschoenen dragen

	Handleiding
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	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Bij ieder gebruik de koffiezet controleren op mogelijke zichtbare gebreken. 
· Uitsluitend gebruiken voor het zetten van koffie en/of thee.
· Verplaats de hete ketel niet ivm verbrandingsgevaar.
· Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.



	Transport 
	· Verwijder de stekker uit het stopcontact.
· Kantel het apparaat nooit, plaats en vervoer het apparaat altijd rechtop.
· Bij het opnieuw plaatsen van het apparaat, moet je de regels volgen vóór het gebruik.



	Vóór het gebruik
	· Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond en zodanig dat het aangesloten kan worden op het elektrisch net.
· Sluit het apparaat aan op een stopcontact met aarding.
· Plaats het apparaat zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.
· Er blijft altijd water achter in het verwarmingssysteem, plaats het apparaat daarom nooit in een ruimte waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen.



	Tijdens het gebruik
	· Inspecteer het apparaat voor gebruik en controleer deze op beschadigingen.
· Het apparaat mag niet ondergedompeld of afgesloten worden.
· Bedien de toetsen nooit met een scherp voorwerp.
· Houd de bedieningsorganen vrij van vuil en vet.
· Gebruik het apparaat nooit zonder deksel.



	Na het gebruik
	· Schakel de apparatuur uit door de schakelaar uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
· Het apparaat tijdens het schoonmaken afkoppelen van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact te halen.
· De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, trek aan de stekker zelf.



	Onderhoud en herstelling
	· Respecteer de door het ontkalkindicatie-lampje aangegeven ontkalkingsintervallen.
· Gebruik om te ontkalken citroenzuur, zuiver citroensap of schoonmaakazijn.
· Neem bij het ontkalken altijd de gebruiksaanwijzing van het gebruikte ontkalkingsmiddel in acht.
· Blijf bij onderhoudswerken bij het apparaat.
· Het is raadzaam tijdens het ontkalken een veiligheidsbril en beschermende handschoenen te dragen.
· Laat het apparaat na het ontkalken minimaal tweemaal doorlopen.
· Was de handen na ontkalken grondig.
· Reparaties gebeuren altijd door de vakman.
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