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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Elektrische plaatschaar   

	Merk: 
	
	[image: Afbeeldingsresultaat voor elektrische plaatschaar]

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Handleiding
	Geschikte nauw aansluitende  werkkledij
	Veiligheids-
schoenen
	Veiligheidsbril
	Gehoor-bescherming
	Lang haar opbinden of haarnetje.
	Veiligheids-handschoenen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door een persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. 
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· De achterkant van de machine moet beveiligd zijn (lichtschermen of hekwerk met veiligheidsschakelaar).
· Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken.
· Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Bind lang haar op of draag een haarnetje.
· Draag geen sieraden.
· Draag geen loshangende kledij.
· Draag altijd handschoenen.



	Transport 
	· Niet van toepassing.




	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van de machine.
· Stel de gewenste afmetingen in.
· Controleer het veiligheidspedaal.
· Controleer of het plaatmateriaal de geschikte dikte niet overschrijd.
· Kijk of de omgeving veilig is om en onder de plaatschaar.
· Zorg dat de machine stroomloos is terwijl je de instelling doet.




	Tijdens het gebruik
	· Neem een veilige en stabiele werkhouding aan.
· Zorg dat de handen en vingers niet op de snijtafel komen.
· Toestel enkel gebruiken als er niemand in de buurt staat.



	Na het gebruik
	· Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk.
· Reinig de werkpost.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.
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	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur
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	Naam

	Naam
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