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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Reciprozaagmachine     

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Lees de handleiding
	Geschikte werkkledij
	Veiligheidsbril
	Veiligheids-
schoenen
	Haarnet / lange haren samenbinden verplicht
	Gehoor-bescherming
	Geschikte handschoenen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Machine uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Bind lang haar op of draag een haarnetje.
· Draag geen sieraden.
· Draag geen loshangende kledij.



	Transport 
	· Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
· Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport.



	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van de machine en die van het aansluitsnoer.
· Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt.
· Klem indien vereist het werkstuk met geschikt gereedschap voldoende vast.



	Tijdens het gebruik
	· Neem een veilige en stabiele werkhouding aan.
· Zorg voor een gelijkmatige druk op de machine.
· Voer geen bruuske bewegingen uit.  
· Kijk tijdens het zagen naar de machine en het werkstuk.
· Wordt tijdens de werkzaamheden het voedingssnoer doorgezaagd, raak dan de naakte geleiders niet aan maar trek de stekker uit het stopcontact.
· Stop de machine pas nadat ze uit het werkstuk is gehaald.
· Verwijder zaagsel met een borstel of een kwast.



	Na het gebruik
	· Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk.
· Laat zaagblad en werkstuk afkoelen.
· Reinig de werkpost.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine. 
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam






bewaard op 12 augustus 2026 		 het Gemeenschapsonderwijs [image: ] 1[image: ]



image1.png




image2.wmf

image3.wmf

image4.wmf

image5.jpeg




image6.wmf

image7.wmf

image8.png
GO*

en




image9.png




image10.png




