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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Regeneratieoven 

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers.


[bookmark: _heading=h.w1qtgwud9rgg]
	Toepasselijke pictogrammen

	[image: ]
	[image: ]
	[image: https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/belatex/images/017264.jpg]

	Lees de handleiding
	Thermische handschoenen
	


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Gebruik het toestel enkel zoals beschreven in de handleiding.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Orde en netheid op de werkplek.
· Geen brandbare materialen in de onmiddellijke omgeving.
· Bij brand: NOOIT MET WATER BLUSSEN. 
· Gevaar voor contact met warme recipiënten. Draag warmtebestendige handschoenen bij manipulatie van warme recipiënten.
· Toestel enkel en alleen te gebruiken:
· door opgeleid personeel
· voor die toepassingen waarvoor het toestel gebouwd werd.
· Bij anomalieën het toestel onmiddellijk uitschakelen.
· Het toestel niet gebruiken indien het bewustzijn verminderd is al dan niet veroorzaakt door het gebruik van middelen.
Het toestel niet onbewaakt laten tijdens de werking.



	Transport 
	· Niet van toepassing. 




	Vóór het gebruik
	· Reinig dagelijks grondig de binnenkant van het toestel na elk gebruik.
· Koppel voor elk onderhoud het toestel af van de nutsvoorzieningen (elektriciteitsnet). 
· Voor elk gebruik dient de oven voorverwarmd te worden.



	Tijdens het gebruik
	· De bakken met vloeibare inhoud of etenswaren die tijdens het koken vloeibaar worden dienen zich op een niveau te bevinden die inkijk mogelijk maakt.
· Open de deur altijd heel langzaam (hete wasem – verbrandingsgevaar).
· Open tijdens het gebruik zo weinig mogelijk de ovendeur.
· Lees voorafgaandelijk alle instructies.



	Na het gebruik
	· Het toestel uitschakelen en watertoevoer dichtdraaien.
· Toestel grondig reinigen nadat de elektriciteitstoevoer afgeschakeld werd.



	Onderhoud en herstelling
	· Alle herstellingen gebeuren steeds door een bevoegd persoon.
· Herstelling slechts bij een gegarandeerd spanningsloos toestel uitvoeren.
· Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.



	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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