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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Rolkrik

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. 
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	Lees de handleiding
	Geschikte werkkledij
	Veiligheidsschoenen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Toestel uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht.
· Gebruik de krik enkel en alleen om voertuigen te heffen en niet om ze te verplaatsen.
· Werk nooit onder een auto die enkel en alleen op de krik rust.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Controleer voor elk gebruik de krik op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.
· Gebruik de krik enkel en alleen op een effen en solide ondergrond.
· Blokkeer de wielen en trek de handrem op.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Controleer of het draagvermogen van de krik overeenstemt met het gewicht van het voertuig.
· Draag geen sieraden.
· Draag geen loshangende kledij.



	Transport 
	· Niet van toepassing. 



	Vóór het gebruik
	· Controleer of de werkzone vrij is van olieresten.
· Controleer of het olieniveau in orde is.
· Plaats de krik onder de op de auto voorziene steunpunten.
· Gebruik extra steunen om het voertuig te ondersteunen voor je onder het voertuig gaat.



	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een werkomgeving zonder hindernissen.



	Na het gebruik
	· Ruim de werkpost op.
· Stal de krik zo, dat hij geen bijkomend val- struikelgevaar oplevert.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Vervang de olie eenmaal per jaar.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.



	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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