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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Vlakschaafmachine    

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Toepasselijke pictogrammen
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	Geschikte snijbestendige handschoenen bij vervangen schaafmessen.
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	Lees de handleiding
	Geschikte nauw aansluitende werkkledij
	

Oor-bescherming
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	Veiligheidsbril
	Veiligheidsschoenen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is.
· Machine uitsluitend te bedienen/af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en dit onder toezicht.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Bind lang haar op of draag haarnetje.
· Draag geen sieraden.
· Draag nauw aansluitende werkkledij.



	Transport 
	· Niet van toepassing



	Vóór het gebruik
	· Controleer:
· De toestand van de machine;
· De werking van het beschuttingstoestel;
· De toestand van de schaafmessen.
· Controleer het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde voorwerpen, knopen en kwasten.
· Zorg voor voldoende goed verlichte werkpost.
· Draag bij het plaatsen van nieuwe schaafmessen geschikte handschoenen.
· Gebruik bij het plaatsen van de messen de vereiste hulpmiddelen.
· Indien je lange werkstukken dient te schaven, ondersteun deze met geschikte roltafels.
· Controle van de haaksheid van de langs geleider gebeurt bij gegarandeerd stilstaande machine.
· Stel het beschuttingstoestel in volgens de uit te voeren bewerking (haaks schaven of vlakschaven).



	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een stabiele en veilige werkhouding.
· Schakel de stofafzuiging in.
· Plaats de handen zodanig dat ze nooit met het draaiend mes in aanraking kunnen komen. Duimen en vingers aaneengesloten. De handen worden nooit onder het beschuttingstoestel geplaatst.
· Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk.
· Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt.
· Vermijd bruusk contact tussen het schaafmes en werkstuk.
· Na het schaven machine tot stilstand laten komen.



	Na het gebruik
	· Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep.
· Ruim de werkpost met geschikte middelen op.



	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld).  
· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.
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	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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