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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Serveertoog – bain-marie
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	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
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	Veilige werkkledij
	Veiligheids-
schoen
	Handleiding
	Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren
	Veiligheidshandschoenen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor ieder gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten, en advies inwinnen.
· Zorg dat het elektrisch snoer zich niet in de werkzone bevindt en geen bijkomende risico’s oplevert.
· Zorg voor voldoende verlichting.
· Draag geen sieraden.
· Draag geen loshangende kledij.
· Bind lang haar op of draag een haarnetje.




	Transport 
	· Schakel het arbeidsmiddel uit door de hoofdschakelaar uit te zetten en de netstekker uit te trekken.
· Borg het toestel tegen verschuiven.
· Sluit de deuren tijdens het transport.
· Verplaats het apparaat uitsluitend door te trekken, niet door te duwen, gebruik twee handen.
· Let erop dat de handen niet tussen het apparaat en de muur of andere voorwerpen gekneld raken.




	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van het toestel
· Borg het apparaat tegen wegrollen.




	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een stabiele werkhouding.
· Warme delen niet aanraken (inzetbakken bain-marie en warmtestralers onderzijde warmhoudbrug).
· Bij elektriciteitspanne, na het terug keren van de stroom, nagaan of de voedingsmiddelen niet aan kwaliteit ingeboet hebben door meten van de kerntemperatuur.
· Pak hete delen uitsluitend vast met isolerende veiligheidshandschoenen.
· Wanner de ledspots tijdens het gebruik beschadigd worden, dienen alle voedingsmiddelen worden afgevoerd, reinig de volledige uitgiftezone grondig.




	Na het gebruik
	· Ruim je werkpost op.
· De stekker uittrekken wanneer het toestel niet in gebruik is.	




	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren met spanningsloos toestel dat volledig afgekoeld is.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden. 
· Herstellingen en zesmaandelijkse herhalingskeuring elektrische veiligheid uitsluitend
uit te voeren door een elektrotechnisch vakbekwame persoon via de leverancier.
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