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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Dubbele slijpmolen   

	Merk: 
	
	[image: Afbeeldingsresultaat voor dubbele slijpmolen op voet]

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Handleiding
	Geschikte nauw aansluitende werkkledij
	Veiligheids-
schoenen
	Veiligheidsbril
	Gehoor-bescherming
	Veiligheids-handschoenen
	Lang haar opbinden of haarnetje


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is.
· Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Bind lang haar op.
· Draag geen sieraden.
· Draag aansluitende werkkledij.
· Heb orde en netheid op de werkpost, verwijder het onnodige materiaal.



	Vóór het gebruik
	· Nazicht goede instelling van de werkstuksteunen (zo dicht mogelijk bij de slijpstenen).
· Orde en netheid op de werkpost, brandbaar en niet nodig materiaal verwijderen.
· Signaleer elke abnormaliteit aan de verantwoordelijke, de dubbele slijpmolen mag niet gebruikt worden bij een vastgesteld gebrek.



	Tijdens het gebruik
	· Laat geen personen toe in de onmiddellijke nabijheid.
· Laat de slijpmolen niet onbeheerd draaien. 
· Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost.
· Gebruik alle voorziene afschermingen.
· Stel de werkstuksteunen regelmatig bij met een stilstaande slijpmolen  (werkstuksteunen zo dicht mogelijk bij de slijpsteen).
· Zet de slijpstenen regelmatig vlak met het daartoe geschikt gereedschap.
· Hou het te slijpen werkstuk goed vast; hou de handen voldoende ver van de draaiende slijpsteen; indien nodig hou het werkstuk vast met aangepaste werkstukhouder of griptang.
· Koel het te slijpen werkstuk regelmatig af; koel de werkstukken uit gelegeerde staalsoorten af volgens de gegevens van de fabrikant.
· Oefen geen te grote druk uit met het werkstuk op de slijpsteen (de slijpmolen mag niet merkbaar vertragen).
· Voor het slijpen van kleine stukken, hou het werkstuk vast met een aangepaste werkstukhouder of een griptang.
· Slijp niet aan de zijkanten van de steen.
· Neem een stabiele werkhouding aan.
· Reinig de slijpmolen en de werkpost periodiek bij stilstaande slijpmolen en met aangepaste hulpmiddelen.
· Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de slijpmolen aan de verantwoordelijke.



	Na het gebruik
	· Stop de slijpmolen onmiddellijk na gebruik, schakel de hoofdschakelaar uit.
· Reinig de slijpmolen, toebehoren en werkpost na gebruik met aangepaste hulpmiddelen. 
· Meld eventuele beschadigingen, defecten, onregelmatigheden, onveiligheden aan verantwoordelijke.
· Zie na of er geen smeulende stoffen zijn op en in de omgeving van de werkpost.



	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld).
· Machine en werkpost reinigen met aangepaste gereedschappen.
· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel met nodige opleiding en instructies.
· Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.
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