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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Haakse slijpschijf  

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Handleiding
	Nauwsluitende werkkledij
	Veiligheidsbril
	Gehoor-bescherming
	Veiligheids-
schoen
	Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming
	Haarnet verplicht samenbinden van lange haren


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze ontworpen werd.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Bind lang haar op of draag haarnetje.
· Draag geen sieraden.
· Draag geen loshangende kledij.
· Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. 
· Gebruik deze machine niet indien het concentratievermogen verminderd is.



	Transport 
	· Vervoer de machine in een geschikte draagkoffer.	



	Vóór het gebruik
	· Controleer voorafgaandelijk of het materiaal mag bewerkt worden met snel draaiend gereedschap.
· Verwijder brandbare materialen uit de onmiddellijke omgeving.
· Controleer:
· de toestand van de machine
· de toestand van de slijpschijf (gaafheid, afwezigheid van barsten en scheuren, geschikt voor de uit te voeren bewerking, omtreksnelheid in overeenstemming met toerental machine, correct gemonteerd, voldoende vastgeklemd is)
· de toestand van het aansluitsnoer
· of de beschermkap voldoende geklemd zit op de machine 
· Laat de slijpschijf minimaal 30 seconden lang onbelast draaien vooraleer in te zetten.
· Zorg ervoor dat het werkstuk voldoende vastgeklemd is.
· Leg elektrische kabels buiten de werkzone.



	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor:
· een stabiele werkhouding;
· een goed verlichte opgeruimde werkpost.
· Houd de machine goed vast. 
· Laat de machine het werk doen.
· Tijdens het slijpen nooit wringen of brutaal inzetten.



	Na het gebruik
	· Neem een pas bewerkt werkstuk niet vast (brandwonden).
· Berg de machine op.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Voer onderhoud en/of herstelling uit bij een gegarandeerd spanningsloze machine. 
· Reinig regelmatig het waterreservoir, de pomp + de leidingen door deze te spoelen met proper water.
· Reinig regelmatig met geschikte middelende buitenzijde van de machine.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik nooit benzine of andere ontvlambare producten om de machine te reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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