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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Soepbereider 

	Merk: 
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	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
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	Veilige werkkledij
	Veiligheids-
schoen
	Handleiding
	Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Zorg dat de bedienaars van het toestel opgeleid zijn.
· Voor ieder gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten, en advies inwinnen.
· Zorg voor voldoende verlichting.
· Draag geen sieraden.
· Draag geen loshangende kledij.
· Bind lang haar op of draag een haarnetje.




	Transport 
	· Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt en laat het toestel volledig afkoelen.
· Draag het apparaat nooit aan het snoer. 
· Verplaats het apparaat nooit als het gevuld is.
· Volg voor inbouw de voorschriften van de constructeur die vervat zijn in de handleiding.




	Vóór het gebruik
	· Zorg voor een gepast stopcontact (geaard, correcte spanning).
· Plaats het apparaat waterpas op een stabiele ondergrond en op minimum 25 mm van een wand of brandbare materialen.
· Plaats het apparaat waterpas en stabiel.
· Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis.
· Trek nooit aan het snoer en zorg dat niemand het snoer (of verlengsnoer) abusievelijk kan lostrekken of erover kan struikelen.
· Gerafeld of versleten snoer onmiddellijk vervangen.
· Bewaar of smelt geen ijs in het apparaat




	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een stabiele werkhouding.
· Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
· Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
· Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
· Sommige oppervlakken aan de buitenkant van het apparaat worden heet.




	Na het gebruik
	· Ruim je werkpost op.
· Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en telkens voordat het wordt schoongemaakt.




	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren met spanningsloos toestel (stekker uittrekken) dat volledig afgekoeld is.
· Nooit het apparaat in water of een andere vloeistof onderdompelen en maak het ook niet kletsnat, gebruik geen stoom om het te reinigen.
· Gebruik geen bleekwater, ovenreinigers of brandbare reinigingsoplossingen om het apparaat te kuisen.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden. 
· Herstellingen uitsluitend uit te voeren door een elektrotechnisch vakbekwame persoon via de leverancier.
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