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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Soldeerbout 

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Toepasselijke pictogrammen
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	Lees de handleiding
	Geschikte werkkledij


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel
· Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost



	Transport 
	· Laat het toestel afkoelen aan de lucht voor je het opbergt 



	Vóór het gebruik
	· Controleer eerst de zitting van de stift alvorens de soldeerbout op te warmen. De stelschroef moet stevig aangedraaid zijn. Let erop dat de stift volledig in de bout zit
· Zorg dat de werkpost voldoende vrij is



	Tijdens het gebruik
	· Gebruik geen ontvlambare producten bij het reinigen van de werkstukken.
· Plaats het toestel stabiel op de steunbeugel.
· Meld slechte werking.
· Tracht opspatten van het vloeimiddel en wegspringen van soldeersel te vermijden
· Zorg voor voldoende verluchting
· Raak het warme gedeelte van de soldeerbout nooit aan
· Gebruik de soleerbout nooit op een brandbare ondergrond
· Verwijder alle brandbare voorwerpen uit de omgeving
· Zorg dat de kabel van de soldeerbout nooit in contact komt met het warme gedeelte



	Na het gebruik
	· Verwijder de stekker
· Laat het toestel voldoende afkoelen in de speciale houder voor je het opbergt
· Ruim de werkpost op 



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel
· Verwijder de stekker uit het stopcontact voor je onderhoudswerken uitvoert
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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