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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Spuittoestel    

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Handleiding
	Geschikte nauw aansluitende werkkledij
	Veiligheids-
schoenen
	Veiligheidsbril
	Ademhalings-masker
	Handschoenen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Zorg voor een schone en goed verlichte werkplek.
· Gebruik het elektrische gereedschap niet in een omgeving met brandbare en explosieve gassen.
· Houd kinderen en andere toeschouwers tijdens het gebruik uit de buurt.
· Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakten.
· Stel het elektrische gereedschap niet bloot aan regen of water.
· Behandel het snoer voorzichtig, trek nooit aan het netsnoer!
· Gebruik de juiste verlengsnoeren.
· Gebruik de nodige PBM’s.
· Draag geen loszittende kleding of sieraden.



	Transport 
	· Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
· Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert.
· Berg het toestel veilig op: zorg ervoor dat het toestel volledig ontlucht is.



	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van het toestel.
· Ga na of de schakelaar op “0” staat vooraleer de stekker ingeplugd wordt.
· Indien een verlengsnoer gebruikt wordt, zorg ervoor dat dit volledig uitgerold is.
· Sluit de luchttoevoer van het pistool af voordat u de sifonbeker van het spuitpistool verwijderd.
· Zorg dat de filter van het spuittoestel schoon is voordat u het apparaat gebruikt.
· Gebruik het toestel NOOIT in spuitcabines.
· Gebruik een extra luchtslang om er zeker van te zijn dat het spuittoestel wordt gebruikt in een schone, droge en goed geventileerde ruimte.



	Tijdens het gebruik
	· Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar niet goed werkt.
· Stel het gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.
· Trek nooit aan de kabel, gebruik steeds de stekker bij het uittrekken van de stroomtoevoer.
· Reik niet te ver, zorg dat je altijd stevig staat bij het werk.
· Gebruik de voorgeschreven PBM’s.
· Spuit altijd met de laagst mogelijke druk in het drukvat die nodig is om de gewenste spuitopbrengst te krijgen.



	Na het gebruik
	· Schakel het toestel uit.
· Trek de stekker uit het stopcontact.
· Trek de stekker nooit via de draad uit.  
· Reinig de filter.
· Na het uitspoelen van de filter moet de filter terug volledig droog zijn anders kan dit aanleiden tot elektrische schokken.



	Onderhoud en herstelling
	· Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel.
· Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.
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