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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Steentafelzaagmachine  

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Handleiding
	Veilige werkkledij
	Veiligheidsbril
	
Gehoorbescherming
	Veiligheids-
schoen
	Haarnet verplicht samenbinden van lange haren


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· De machines moeten veilig en stabiel opgesteld en voldoende verlicht worden.
· De omgeving rond een steentafelzaagmachine dient proper en opgeruimd te zijn – geen resterend afval laten rondslingeren. Afvalbak voorzien naast de machine.
· Elektrische snoeren achteraan laten weglopen.
· Om met deze machine te werken dien je om het lichaam sluitende kledij te dragen, geen openhangende vesten, geen loshangend haar, geen ringen of armbanden.
· Gebruik geen te kleine stukken steen – zorg dat je op voldoende afstand van het mes blijft.
· Verboden deze machine te laten gebruiken door kinderen (-16 jaar) of onbekwame personen. Onbevoegde personen op een afstand van minimum 5m van de machine houden.
· De machine mag enkel gebruikt worden voor doeleinden waarvoor deze onderworpen is, d.w.z. zagen van marmer, graniet, baksteen, keramiek enz.
· De machine niet gebruiken bij regen of in de nabijheid van ontvlambaar materiaal.



	Transport 
	· Verplaats de machine steeds met 2 personen, gebruik hiervoor de voorzieningen.



	Vóór het gebruik
	· Controleer of de karakteristieken op het plaatje overeenkomen met de stroomsterkte ter plaatse, alvorens de machine aan te sluiten.
· In geval dat het stopcontact niet overeenkomt met de stekker van de machine, deze laatste laten vervangen door een aangepaste stekker door gekwalificeerd personeel.
· De schakelaar bevindt zich bovenaan: De AAN-schakelaar is groen en de UIT-schakelaar is rood.
· Vooraleer het zagen kan beginnen, zorg dat het waterreservoir steeds gevuld is. Dit zal stofvorming vermijden.
· Controleer voor gebruik het zaagblad.



	Tijdens het gebruik
	· Neem een stabiele werkhouding aan.
· De machine niet gebruiken zonder de beschermkap van de schijf teneinde het rondvliegen van splinters en scherven te vermijden. 
· Laat de machine zijn werk doen – niet onnodig hard duwen
· In geval van slecht functioneren de machine stopzetten en de stekker uittrekken.



	Na het gebruik
	· De omgeving rond een steentafelzaagmachine dient proper en opgeruimd te zijn – geen resterend afval laten rondslingeren. Afvalbak voorzien naast de machine.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Geen onderhoud verrichten aan een draaiende machine – Motor uitschakelen en stroomtoevoer afkoppelen.
· Zorg ervoor dat de ventilator van de motor zijn werk kan doen – vermijd verstoppingen!
· Indien u de machine, na langdurig stilleggen, terug wenst op te starten moet u eerst de pomp losmaken en controleren of er geen vuildeeltjes de ventilator hebben vastgezet. In elk geval manueel de ventilator laten draaien nadat u het voorste deel heeft losgemaakt.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.
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	Preventieadviseur-arbeidsarts
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