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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Trilnaald    

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Lees de handleiding
	Geschikte werkkledij
	Veiligheidsbril
	Veiligheids-schoenen
	Gehoorbescherming
	Veiligheidshelm
	Veiligheids-handschoenen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· Het apparaat mag alleen door volwassenen, of onder toezicht worden bediend.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Draag geen sieraden.
· Draag geen wijde, loshangende kledij.
· Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
· Richt de trilnaald nooit op mensen of dieren.



	Transport 
	· Schakel de machine uit.
· Trek de stekker uit het stopcontact.
· Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport.



	Vóór het gebruik
	· Plaats het toestel op een vaste, voldoende draagkrachtige en stabiele ondergrond.
· Controleer de toestand van de machine.
· Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. 
· Ga na of de motor en elektrische poker in goede staat zijn.



	Tijdens het gebruik
	· Neem een veilige en stabiele werkhouding aan.
· Houd kinderen en bezoekers uit de buurt van de trilnaald tijdens het gebruik.
· Werk nooit in de buurt van ontvlambare stoffen.
· Schakel het toestel uit vooraleer het te verplaatsen.
· Het toestel is niet geschikt voor langdurig gebruik.
· De werkende onderdelen van het toestellen kunnen tijdens het gebruik heet worden.
· Laat de trilnaald nooit onbeheerd lopen.



	Na het gebruik
	· Zet bij het nakijken van het uitgevoerde werk altijd de machine af.
· Werkpost reinigen.
· Berg de trilnaald op zodat hij niet door onbevoegden in werking kan worden gesteld.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. 
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.
· Hou een register van onderhoud en herstelling bij.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur
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	Naam
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