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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Vleessnijmachine 

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Toepasselijke pictogrammen
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Antisnijwondenhandschoenen dragen tijdens het reinigen

	
Lees de handleiding

	
Werkkledij keuken
	
Haarnetje verplicht
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	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Alvorens het toestel te gebruiken dient de gebruiker te beschikken over de nodige vaardigheden en techniek (conform handleiding fabrikant).
· Gebruik het toestel enkel voor de door de fabrikant voorgeschreven doeleinden.
· Werk niet met de machine als uw aandacht is verminderd, door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. Controleer voor ieder gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.



	Transport 
	· Draag het toestel met twee personen.
· Let op de elektrische kabel, vermijd struikelgevaar.



	Vóór het gebruik
	· Zorg dat het toestel uitgeschakeld is alvorens er producten op te plaatsen.
· Leg het product altijd op de houder.



	Tijdens het gebruik
	· Snij geen schijven die zo dun zijn dat de houder er geen greep op heeft.
· Gebruik steeds het duwhulpstuk bij het snijden.
· Blijf geconcentreerd bij alle handelingen.
· Neem geen vleesstukken weg wanneer de machine draait.



	Na het gebruik
	· Zet de schakelaar van de vleessnijmachine staat op positie O.
· HACCP-plan respecteren.
· Het toestel grondig reinigen na het gebruik.
· Draag anti-snijwonden handschoenen bij het reinigen
· Bij het reinigen van het mes steeds de botte zijde naar snijvlak toe reinigen en drogen.
· Ruim de werkpost op.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. 
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.
· Hou een register van onderhoud en herstelling bij.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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