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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Wafelijzer

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
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	Toepasselijke pictogrammen

	
	
	
	

	Veilige werkkledij
	Veiligheids-
schoen
	Handleiding
	Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Bij ieder gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. 
· Gebruik NOOIT aparte timers of afstandbedieningssystemen.



	Transport 
	· Het toestel steeds op een vaste en vlakke ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat het toestel niet kan kantelen of schuiven.
· Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert en niet op de grond hangt.
· Plaats het toetel dicht bij een geaard stopcontact en sluit het rechtstreeks aan.
· Voorzie voldoende plaats om het toestel te kunnen kantelen (flipover).



	Vóór het gebruik
	· Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen.
· Zorg ervoor dat de kabel opgehangen wordt, weg van de vloer.



	Tijdens het gebruik
	· Bij het opwarmen dient het toestel zich steeds in gesloten positie te bevinden.
· Door gebruik van het toestel ontstaan hete oppervlakken.  Raak enkel de handgreep of thermostaatknop aan terwijl het toestel in werking is.  
· Trek bij storingen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.



	Na het gebruik
	Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen.
Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, reinigen of op te bergen.  
Het toestel, elektriciteitssnoer en stekker NOOIT in water of enig andere vloeistof onderdompelen.
Ruim de werkpost op.


	Onderhoud en herstelling
	· Herstellingen enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine.
· Voer het onderhoud uit overeenkomstig de handleiding.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik noch stoomreiniger noch over-/grillspray om het toestel te reinigen.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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