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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Industriële warme luchtblazer

	Merk: 
	
	[image: ]

	Type:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	


[bookmark: _heading=h.w1qtgwud9rgg]
	Toepasselijke pictogrammen

	[image: ]

	Lees de handleiding


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Gebruik het toestel enkel waarvoor het geschikt is.
· Gebruik het toestel enkel binnenshuis.
· Houd het toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
· Toestel niet gebruiken in ruimten kleiner dan 4 m²
· Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat in goede staat is.



	Transport 
	· Het toestel nooit verplaatsen indien het nog in werking is.
· Het toestel enkel verplaatsen indien het voldoende afgekoeld is.



	Vóór het gebruik
	· Toestel enkel te gebruiken op stabiele horizontale ondergrond.
· Toestel nooit gebruiken indien er zichtbare schade is aan het toestel zelf en/of het aansluitsnoer.



	Tijdens het gebruik
	· Sluit het toestel steeds op een geaard stopcontact aan.
· Zorg voor minimaal 60 cm vrije ruimte aan boven- en zijkanten van het toestel.
· Zorg voor minimaal 100 cm vrije ruimte aan voorkant van het toestel.
· Gebruik het toestel niet in de buurt van brandbare voorwerpen.
· Gebruik het toestel niet in ruimtes met explosief gas.
· Gebruik het toestel niet wanneer in de ruimte ontvlambare oplosmiddelen, vernis, lijm of dergelijke gebruikt wordt.
· Steek geen voorwerpen in de kachel.
· Aan- en afvoerroosters mogen nooit afgedekt worden.



	Na het gebruik
	· Plaats de draaischakelaar in de uit stand en trek de stekker uit het stopcontact.
· Verzeker u ervan dat het toestel uitgeschakeld is wanneer de ruimte verlaten wordt.



	Onderhoud en herstelling
	· Onderhoud mag enkel indien het toestel uitgeschakeld is, de stekker uit het stopcontact getrokken is en het toestel voldoende afgekoeld is.
· Nooit water gebruiken om het omhulsel van het toestel te reinigen.
· Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
· Herstellingen mogen enkel door een voldoende bekwaam technicus gebeuren.
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