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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Wasmachine 
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	Lees de handleiding


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor ieder gebruik de wasmachine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en een bevoegd persoon raadplegen.



	Transport 
	· Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
· Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert, ophangen weg van de vloer.
· De machine niet transporteren zonder het gebruik van de tansportbeveiliging (montage/demontage: zie handleiding). 
· Draag de machine niet bij de deur.
· Na het transport de machine waterpas zetten door gebruik van de 4 voetjes (borg de contramoeren) op een stevige stenen vloer (trillingen tijdens het centrifugeren opvangen).
· De voetjes en de plaats van opstelling moeten droog blijven, anders verschuift de machine tijdens het centrifugeren.
· Indien er een wastoren gemonteerd wordt, gebruik dan een opbouwpakket van de leverancier en maak de beide machines aan elkaar vast (indien mogelijk).
· Gebruik geen verlengsnoer of verdeelstekker maar een geaard vast stopcontact, waarvan de kring bewaakt wordt door een verliesstroomschakelaar van 30mA.
· Zorg dat de aan-en afvoerslangen gemonteerd zijn zonder knikken en volgens de handleiding.
· Bindt de aansluitkabel op, weg van de vloer.



	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van de machine.
· Ga na of de schakelaar op “uit” staat vooraleer de stekker ingeplugd wordt.
· Overlaad de wasmachine niet.



	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een stabiele werkhouding.



	Na het gebruik
	· Schakel de machine uit.
· Trek de stekker nooit via de draad uit.  



	Onderhoud en herstelling
	· Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel.
· Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.
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