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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Waterkoker 

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
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	Toepasselijke pictogrammen
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	Handleiding


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor ieder gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten.
· Zorg dat het elektrisch snoer zich niet in de werkzone bevindt en geen bijkomende risico’s oplevert.
· Zorg voor voldoende verlichting.



	Transport 
	· Om het apparaat los te koppelen, trek de stekker uit, trek niet aan het snoer.
· Schakel het arbeidsmiddel uit door de schakelaar uit te zetten en de stekker uit te trekken.
· Trek niet aan het snoer.
· Plaats het toestel op een vlakke ondergrond.



	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van het apparaat en de elektrische aansluiting.
· Dompel het apparaat of het voetstuk nooit in water of een andere vloeistof.
· Zorg er voor het met MAX aangeduide waterniveau niet te overschrijden.



	Tijdens het gebruik
	· Laat het apparaat nooit alleen achter tijdens het gebruik.
· Verplaats het apparaat nooit tijdens het gebruik.
· Zorg voor een stabiele werkhouding.
· Warme delen niet aanraken, gebruik enkel het handvat.
· Er kan hete stoom uit de schenktuit komen wanneer het apparaat in werking is.
· Open het deksel nooit wanneer het apparaat in werking is.



	Na het gebruik
	· Ruim de werkpost op.
· Laat het apparaat niet aanstaan als het leeg is.
· Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek, zorg dat er geen vocht in de openingen terecht komt.
· Plaats het apparaat niet in de vaatwas.



	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren met spanningsloos toestel dat volledig afgekoeld is.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden. 
· Herstellingen uitsluitend uit te voeren door een bevoegd persoon via de leverancier.



	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam
	Naam

	Naam
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