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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Houtafval briketteerpers

	Merk: 
	
	

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Lees de handleiding
	Geschikte werkkledij
	Gehoorbescherming
	Veiligheidsbril
	Stofmasker P2
	Veiligheidsschoenen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is.
· Machine uitsluitend te bedienen door persoon met voldoende opleiding .
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon.



	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van de machine
· Zorg ervoor dat de beschermkappen steeds gesloten zijn.



	Tijdens het gebruik
	· Ledig tijdig de opvangbak



	Na het gebruik
	· Ruim de werkpost met geschikte middelen op.



	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine 
· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel
· Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.



	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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