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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Koffiezetmachine 

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
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	Toepasselijke pictogrammen
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	Handleiding  


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor ieder gebruik de koffiezetmachine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten.




	Transport 
	· Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
· Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert.




	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van het toestel.
· Ga na of de schakelaar op “uit” staat vooraleer de stekker ingeplugd wordt.
· Gebruik geen verlengsnoer of stekkerverdeeldoos, zorg voor een vast geaard stopcontact.




	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een stabiele werkhouding.
· Het toestel stabiel opstellen en ervoor zorgen dat het niet omvergetrokken kan worden.




	Na het gebruik
	· Schakel het toestel uit.
· Trek de stekker nooit via de draad uit



	Onderhoud en herstelling
	· Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel.
· Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren met uitgetrokken stekker.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit.
· Na het ontkalken van het toestel met een aangepast product, meerdere malen naspoelen met rein water.
· Toestel niet onderdompelen in water.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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