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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Microgolfoven  

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
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	Veilige werkkledij
	Veiligheids-
schoen
	Handleiding
	Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor ieder gebruik de microgolfoven controleren op mogelijke zichtbare gebreken. 




	Transport 
	· Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
· Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert.
· Plaats geen brandbare producten in de onmiddellijke nabijheid van het toestel (brandgevaar).
· Toestel niet blootstellen aan grote hitte of vochtigheid, alleen gebruiken in gesloten ruimte.
· Misbruik het toestel niet als stapelplaats, plaats nooit iets boven op het toestel (brandgevaar).




	Vóór het gebruik
	· Gebruik geen verlengsnoer of stekkerverdeeldoos, zorg voor een vast geaard stopcontact.
· Toestel niet gebruiken bij beschadigde deur, houd de dichting proper zodat ze goed sluit.
· Toestel niet inschakelen als er geen levensmiddelen in zitten.




	Tijdens het gebruik
	· Gebruik het toestel steeds met de draaischijf.
· Gebruik gepaste vormen en servies, geen metalen vormen.
· Neem servies en toebehoren steeds met behulp van panne-lappen of hittebestendige veiligheidshandschoenen uit het toestel.
· Nooit gerechten opwarmen in verpakkingen die bestemd zijn om warm te houden (brandgevaar).
· Bij het verwarmen van vloeistoffen steeds een lepel in het voorwerp plaatsen (voorkoming van kookvertraging en brandgevaar).
· Nooit drank, levensmiddelen en babyvoeding in afgesloten vormen verhitten (explosiegevaar).
· Na het verhitten de levensmiddelen omroeren, zodat de warmte gelijkmatig verdeeld wordt (verbrandingsgevaar).
· Diepvriesproducten ontdooien in een open recipiënt.




	Na het gebruik
	· De microgolfoven wordt automatisch uitgeschakeld.
· Trek de stekker nooit via de draad uit.  
· Ruim de werkpost op.




	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine en na afkoeling van het toestel.
· Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel, met een schone doek nadrogen.
· Gebruik NOOIT een hogedrukreiniger, noch een stoomstraal-apparaat om het toestel te reinigen.
· Herstellingen enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.
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