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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Mixer

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
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	Veilige werkkledij
	Veiligheids-
schoen
	Handleiding
	Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.




	Vóór het gebruik
	· Gebruik het toetel uitsluitend met niet beschadigd aansluitsnoer.
· Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken.
· Hulpstukken uitsluitend monteren en verwijderen bij stilstaand en spanningsloos toestel.
· Nooit het toestel onbelast in werking stellen.




	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een stabiele werkhouding.
· Nooit in het mes van de mixervoet grijpen.
· Messen nooit met blote handen reinigen, borstel gebruiken.
· Gebruik de mixer niet met vochtige handen.
· Wees voorzichtig bij het verwerken van hete vloeistof en let op voor spatten.




	Na het gebruik
	· Schakel het toestel uit.
· Trek de stekker nooit via de draad uit.  
· Nooit het toestel reinigen onder hevig stromend water.
· Dompel het motorblok nooit onder in vloeistof.
· Ruim de werkpost op.




	Onderhoud en herstelling
	· Probeer nooit zelf onderhoud of reparatie aan het toestel uit te voeren. 
· Reinig het toestel niet in de vaatwasmachine en niet met een stoomreiniger.
· Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel.
· Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren met uitgetrokken stekker.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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