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	Lees de handleiding
	Geschikte werkkledij
	Veiligheidsschoenen 
	Geen sierraden dragen
	Niet gebruiken in nabijheid van licht ontvlambare stoffen


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.
· Gebruik het toestel in een goed verluchte ruimte.
· Opgepast: onderhoudsvrije batterij  niet bijvullen met water.
· Batterijen bevatten bijtend zwavelzuur. Niet innemen! Huid- en oogcontact in ieder geval vermijden.
· Zorg tijdens het laden van de batterij voor voldoende verluchting.



	Vóór het gebruik
	· Controleer of brandbare / ontvlambare materialen uit de directe werkomgeving verwijderd werden.
· Juwelen zoals bv ringen en kettingen moeten worden uitgedaan.
· Alle afdekkingen en deksels moeten vóór de inwerkingstelling in de juiste positie worden gebracht.



	Tijdens het gebruik
	· Let tijdens het gebruik op andere personen, in het bijzonder kinderen.
· Draag vaste schoenen om verwondingen te voorkomen.
· Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
· Hou rekening met de veiligheidsinstructies van het reinigingsmiddel.
· De machine niet buiten onder natte omstandigheden gebruiken.
· Niet met de handen tussen de borstels/pads of wielen grijpen of de voeten ertussen houden.
· Niet met kledij, juwelen of haar in contact brengen.
· Machine nooit gebruiken als trekvoertuig, transportmiddel of speelgoed.
· Machine niet gebruiken voor reinigen van textiele vloerbedekking.
· Machine niet gebruiken voor verwijderen van gezondheidsschadelijke, brandbare, giftige, bijtende, irriterende of radioactieve middelen.
· Machine niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare of explosieve stoffen.
· Maximale stijging/helling van 2% voor transport en werking mag niet worden overschreden.



	Na het gebruik
	· Bij stilstand van de machine het borstelaggregaat meteen uitschakelen.
· Laat na gebruik het toestel niet op borstel/pad rusten. 
· De machine niet buiten onder natte omstandigheden bewaren.
· Zorg ervoor dat de machine na het uitschakelen niet kan wegrollen.
· Vers water en afvalwater leegmaken en tank reinigen als de machine wordt opgeborgen.
· Als de machine langdurig niet wordt gebruikt, de batterij eerst volledig opladen.



	Onderhoud en herstelling
	· Reparaties enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Reinig de filter (aanzuigopening) periodiek.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.
· Tijdens reinigen en onderhoud van de machine, vervanging of demontage van werkelementen of onderdelen de hoofdschakelaar uitschakelen.
· Na een incident moet de fabrikant de machine controleren vooraleer ze opnieuw in werking mag worden gesteld.
· Een ombouw of verandering van de machine is zonder de toelating van de fabrikant niet toegelaten.
· De machine mag niet met hogedrukreinigers, stoomdrukreinigers of vloeistofstralen worden gereinigd.
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