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	Veiligheidsinstructiekaart a12
Sapcentrifuge 
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	Handleiding    


	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Controleer het toestel voor elk gebruik.
· Bij beschadigingen contacteer een bevoegd persoon.
· Controleer de zeef voor elk gebruik.
· Gebruik het toestel niet wanneer u scheurtjes of beschadigingen ontdekt.




	Vóór het gebruik
	· Gebruik het toetel uitsluitend met onbeschadigd aansluitsnoer.
· Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken.
· Hulpstukken uitsluitend monteren en verwijderen bij stilstaand en spanningsloos toestel.




	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een stabiele werkhouding.
· Zorg Het toestel werkt alleen wanneer de sapkan en het deksel goed op het motorgedeelte zijn bevestigd.
· Steek nooit voorwerpen of uw vingers in de vulopening.
· Het toestel mag nooit langer dan 2 minuten na elkaar werken, schakel het dan uit en laat het 2 minuten afkoelen.




	Na het gebruik
	· Als er geen sap meer uit het apparaat stroomt, schakel het dan uit en wacht tot de zeef tot stilstand is gekomen.
· Schakel het toestel uit.
· Trek de stekker nooit via de draad uit.
· Nooit het toestel reinigen door onderdompelen in water of een andere vloeistof.




	Onderhoud en herstelling
	· Probeer nooit zelf onderhoud of reparatie aan het toestel uit te voeren.
· Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel.
· Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren met uitgetrokken stekker.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit.
· Register van onderhoud en herstelling bijhouden




	Visum
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	Preventieadviseur-arbeidsarts
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