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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Snijplotter    

	Merk: 
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	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.
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	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Draag sluitende kledij. 
· Geen sjaal, das, sieraden dragen.
· Lang haar opbinden of een haarnet dragen.
· Bij reparatie-, onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden aan de machine moet de hoofdschakelaar uitgeschakeld en vergrendeld zijn.
· Onderbreek nooit de wisselprocedure.



	Tijdens het gebruik
	· Neem een stabiele werkhouding aan.
· Blijf alert tijdens het gebruik van de machine.
· Bij het haperen van de machine, machine uitschakelen In geval van storing of beschadiging van het apparaat, de stekker uit het stopcontact halen.
· Dompel het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof.



	Onderhoud en herstelling
	· Tijdens het vervangen van het mesje, voorzichtig zijn voor snijwonden.
· Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus.
· Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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