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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Stijltang 

	Merk: 
	
	[image: Stijltang Mach 2 Proline black Ultron 45w]

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
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	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· Voor elk gebruik het apparaat controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het apparaat niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon.
· Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
· Het apparaat nooit onderdompelen in water of enige andere vloeistof. 
· Het apparaat nooit gebruiken met natte handen, of in de nabijheid van een badkuip, wastafels of andere recipiënten met water.



	Transport 
	· Schakel het apparaat uit.
· Draag het apparaat nooit aan het netsnoer.



	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van het apparaat en het netsnoer.



	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding.
· Het apparaat nooit onbewaakt aangesloten nog ingeschakeld laten.
· Het apparaat dat warmte ontwikkeld nooit ingeschakeld op een oppervlak plaatsen dat niet bestand is tegen warmte.
· Let bij het gebruik van een elektrisch apparaat dat warmte ontwikkelt op dat elk contact met de huid een risico op verbranding kan inhouden.



	Na het gebruik
	· Bij het nakijken van het uitgevoerde werk steeds het apparaat afzetten.
· Laat het apparaat voldoende afkoelen alvorens het op te bergen.
· Wikkel het netsnoer nooit rond het apparaat.
· Werkpost opkuisen.



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om het apparaat te onderhouden/reinigen.




	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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