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Gemeenschappelijke preventiedienst 


	Veiligheidsinstructiekaart a12
Transferpers

	Merk: 
	
	
	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal/locatie:
	
	

	Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden.



	Toepasselijke pictogrammen

	[image: ]

	Lees aandachtig de handleiding



	Voorkomingsmaatregelen

	Algemene veiligheids-voorschriften
	· Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon.
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
· [bookmark: _GoBack]Gebruik het toestel enkel en alleen voor textieltransfers of producten die geschikt zijn voor sublimatie.
· Zorg ervoor dat de werkzone rond het toestel steeds vrij van obstakels is.
· Zorg ervoor dan er voldoende werkruimte is.



	Transport
	· Trek de stekker uit het stopcontact.



	Vóór het gebruik
	· Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt.
· Sluit het toestel steeds op een geaard stopcontact aan.
· Vermijd contact met vocht, vuil, stof, mechanische trillingen of schokken.



	Tijdens het gebruik
	· Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding.
· Vermijd contact met het verwarmingselement (hitteplaat).
· Respecteer de timerfunctie.



	Na het gebruik
	· Plaats de draaischakelaar in de uit stand en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.
· Verzeker u ervan dat het toestel uitgeschakeld is wanneer de ruimte verlaten wordt.



	Onderhoud en herstelling
	· Onderhoud mag enkel uitgevoerd worden indien het toestel voldoende afgekoeld is.
· Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloos toestel (stekker uit stopcontact ).
· Onderhoud enkel uit te voeren door bevoegd personeel.



	Visum

	Hiërarchische lijn


	Preventieadviseur-arbeidsarts
	Preventieadviseur

	Naam

	Naam

	Naam
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