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Werkvergunning
GO! Procedure 10 – Werken met derden (Versie 17/10/2025)
	Opdrachtgever
	
	Tel:
	

	Preventieadviseur
Werkverantwoordelijke
	
	Tel:
Tel:
	

	
	
	
	

	Uitvoerder(s)
	
	Tel:
	

	
	
	Tel:
Tel:
	


UIT TE VOEREN WERKEN: 
	Plaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..….. Omschrijving: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…..……………………… Aanvang van de werken: datum + uur …………………………………………………………………………………………………………………………………..…..….... Duur vergunning (max. 8u in geval van vuurvergunning):…………………………………………………………………………………………………………….…..

	· Brandgevaar (vuurvergunning)
	· Graaf- en grondwerken
	· Besloten ruimten

	· Elektrocutiegevaar
	· Onderbreken van veiligheidsvoorzieningen
	· Openen van leidingen

	· Werken in de hoogte
	· Contact met chemische en biologische agentia
	· Regiewerken: ……………

	· Vast project: …………………………
	· Asbestwerken (eenvoudige handelingen)
	· Asbestwerken


MOGELIJKE RISICO’S EN HINDER: 
	· Val        ☐
	op begane grond
	· Val van voorwerpen
	· Chemische hinder

	☐
	van hoger gelegen vlak
	· Geïsoleerd werk
	· Spatten

	· Snijwonden
	· Lawaai
	· Stof

	· Verbrijzeling
	· Trillingen
	· Gas, dampen

	· Rondvliegende scherven
	· Warmte
	· Asbest

	· Brandwonden
	· Koude
	· Andere

	· Elektrische risico’s 
	· Vochtigheid 
	· ………………………………………


TE VOORZIEN: 
	INDIVIDUELE BESCHERMINGSMIDDELEN
	NOODVOORZIENINGEN
	WERKPLAATSMAATREGELEN

	☒	broek	☒	vest	☒	veiligheidsschoenen
· handschoenen	☐	helm	☐	veiligheidsbril
· adembescherming	☐	……………………………


· Ladder
· Stelling / hoogtewerker
· Aardingsdraad
· Radio contact (walky talky / gsm / …)
· Noodverlichting
· Andere………………………….
	· Nooddouche
☒     EHBO
☒     Telefoon
· Vluchtwegen
· Noodmaskers
· Blusmateriaal
· Valbescherming
· Levenslijn
· Absorptiemateriaal
· Andere………………..
	· Afzetten installaties
· Vluchtwegen voorzien
· Zekeringen verwijderen
· Noodstop activeren
· Omgeving opruimen
· Openingen in vloer dichtmaken
· Waarschuwingsborden
· Afvalstoffen verwijderen
· Andere…………………………………….
· Andere…………………………………….

	Specifiek te nemen maatregelen: (bijv. kraan sluiten) ……………………………………….…………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


COMMUNICATIE IN GEVAL VAN NOOD, BRAND OF ZWAAR ONGEVAL: 112
· In geval van twijfel, bij risicovolle werkzaamheden, contacteer de werkopvolger.
· U kan ook de bevoegde preventieadviseur om advies vragen: Tel: +32 473 58 08 24
WAAROP TE LETTEN: 
· De werkvergunning is volledig ingevuld voor de aanvang van de werken.
· De opdrachtgever behandelt de werkvergunning, samen met de uitvoerders en de plaatsverantwoordelijke.
· De opdrachtgever bewaart een kopie van de werkvergunning in het preventieregister.
· De werkvergunningen zijn vereist voor werken met verhoogd risico.
TOELATING OM DE WERKEN TE STARTEN (NAAM – DATUM – HANDTEKENING): 
	
	Naam
	Datum
	Handtekening

	Opdrachtgever:
	
	
	

	Werkverantwoordelijke:
	
	
	

	Uitvoerder(s):
	
	
	

	Plaatsverantwoordelijke:
	
	
	


GEZIEN EN VOOR KENNISNAME: 
	Preventieadviseur: 
	
	
	


BEËINDIGING VAN DE WERKEN: 
· Na het beëindigen van de werken bevestigt de werkverantwoordelijke dat de werken uitgevoerd zijn en in een veilige toestand achtergelaten zijn, door de vergunning opnieuw te ondertekenen.
· De opdrachtgever zal dit controleren en de werkvergunning ter aanvaarding eveneens tekenen op het einde van de werken.
	Datum en uur einde der werken: 

	Opdrachtgever:
	
	
	

	Werkverantwoordelijke:
	
	
	

	Uitvoerder(s):
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