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Werkpostfiche Stagiair
Dakwerker


WERKPOSTFICHE voor STAGES (model I harde sector)
In uitvoering van het KB van 21/09/2004 en de wijzigingen van 30/09/2005 en 02/06/2006 betreffende de bescherming van leerling-stagiairs.
Studierichtingen: mechanica, elektriciteit, onderhoud, bouw, tuinbouw, schilderen, decoratie, e.a.
Deze werkpostfiche gebruiken is verplicht bij elke stage, ze wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend.

	STAGEPLAATS: IDENTIFICATIEGEGEVENS

	Logo van de school
	Stageplaats voor: stagiair bouw / dakwerker
Stagegever:  Scholengroep	Naam verantwoordelijke: 
Adres:  	Naam en functie stagementor: 
             	Tel/GSM/e-mail: 
Tel/GSM/e-mail: 	
Onderwijsinstelling:
Benaming werkpost/algemene functieomschrijving: dakwerker



	LUIK A                Beschrijving van de werkzaamheden (zie RA/RIE of checklist)

	1. Activiteiten: Voorbereiden van bouwwerf, metselen van muren, bekisting, ijzervlechten, slijpen van bouwmaterialen, plaatsen van bitumineuze dak-bekleding en sonderen.  Bedienen van allerlei ruwbouw machines, gebruiken van gereedschapsmachines, aanmaken en aanvoeren van bouwmaterialen, gebruik van hefwerktuigen en hulpmiddelen. Gebruik van ladders, stellingen, anti-val apparatuur en anti-val beveiliging.
2. Stage zonder risico-houdende activiteiten: 	neen:     	ja: 
3. Er zijn taken met verhoogd risico:  	neen:       	ja: 
4. Werken waarvoor men ouder moet zijn dan 18 j.:      	neen:      	ja:     zo ja / welke    bouwactiviteiten, Intern transport, dak-
                                                                                                                                                                                   werkzaamheden, werken op hoogte en anti-val harnas
5. Specifieke opleiding vereist: : voorkennis eigen aan opleiding en niveau, voldoende basiskennis voor de functie, heffen en tillen van lasten, gebruik van hefwerktuigen en hulpmiddelen, gebruik van ladders en stellingen, gebruik van CBM’s en PBM’s, VCA opleiding, werken op hoogte, afbakenen werkzone, anti-val beveiliging en gebruik anti-val apparatuur.
6. Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien:     neen:                    ja: 



	LUIK B

	Risicobeoordeling
Volgens EN ISO 14121-11
in uitvoering van KB 27/3/98:
dynamisch risicobeheersingssysteem
	E = Effect
	B = Blootstelling
	Wb =Waarschijnlijkheid
	Wi = Afwending
	Risico = E x Wb x Wi  x A 
	Resultaat risicoanalyse             Risico = E x Wb x Wi x A
1 – 4        Risico laag                   - misschien aanvaardbaar
5 – 7        Risico middelgroot    - verbetering vereist
8 – 10      Risico groot                - onmiddellijk verbeteren
11 – 14    Risico zeer groot       - stopzetting werkzaamheid

	

Risico’s en hinder
	
	
	
	
	
	
Risicoreductie
Te nemen maatregelen                 Visum preventieadviseur

	 Val op begane grond
	2
	1
	2
	1
	5
	Reinigen werkplaats, slipvrije veiligheidsschoenen, afgebakende zones

	Tillen en heffen
	2
	1
	2
	1
	5
	Hef- en tiltechnieken aanleren, hijsgereedschappen e.a. hulpmiddelen

	 Val van zware voorwerpen
	2
	1
	2
	1
	5
	Instructies bij plaatsen bouwmaterialen, looppaden vrijhouden

	 Vallen van hoogte
	3
	1
	2
	1
	9
	Orde en netheid, vloeropeningen steeds toeleggen, CBM (leuningen en afbakening), gebruiksinstructies ladders en stellingen, gebruik antival apparatuur en antival harnas

	 Scherpe voorwerpen, snijwonden
	2
	2
	3
	1
	9
	Instructies bij gebruik handgereedschappen, scherpe randen verwijderen

	 Diverse verwondingen door draaiende   
      en wegvliegende delen en machines
	2
	2
	3
	1
	9
	CBM gebruiken en PBM’s ter beschikking stellen, instructies en gebruiksaanwijzingen van handelingen (werkmethodes)

	 Verwonding, infectie
	1
	-
	2
	1
	3
	EHBO, kwetsuren vakkundig verzorgen, tetanus vaccinatie      

	 Elektrische risico’s, elektrocutie
	2
	1
	1
	1
	3
	Strikte controle op toestand elektrische geleiders, diff. 30mA, aarden metalen delen, afschermen genaakbare delen

	 Lawaai
	2
	2
	2
	1
	7
	Gebruik PBM’s bij geluidsoverlast, toezicht

	 Brandwonden
	2
	2
	3
	1
	9
	Positioneer, klemgereedschappen, PBM’s ter beschikking stellen, instructie werken met bitumineuze dakbekleding en brander

	 Irritatie huid / luchtwegen (cement, dampen, e.a.) 
	2
	2
	2
	1
	7
	MSDS fiches ter beschikking stellen, PBM’s ter beschikking stellen 

	 Gevaarlijke stoffen (lijm e.d.), asbest
	2
	2
	2
	2
	8
	MSDS fiches bouwproducten en asbestinventaris ter beschikking stellen

	 UV stralen
	2
	2
	2
	1
	7
	Bescherming netvlies, huid bedekken (zonnescherm)

	 Psychosociale belasting, agressie
	2
	1
	2
	1
	5
	Begeleiding stagementor en andere betrokkenen.

	 Risico’s infrastructuur
	3
	1
	2
	1
	9
	Maatregelen brand en evacuatie, opleiding hanteren kleine blusmiddelen

	
	
	
	
	
	
	

	Getroffen preventiemaatregelen: Ruimtelijke ventilatie à rato van 30m³per persoon. Gebruiksaanwijzingen en instructies gebruik handgereedschappen en – machines, soldeerbout, bitumenbrnader, instructies werken op hoogte(ladder - en stellingwerk), VIK handgereedschapsmachines, MSDS fiches en instructies bij bouwwerken. Geschikte PBM’s ter beschikking stellen, onderricht hef – en tiltechnieken, vergrendelprocedures. Afbakenen werkzone. Toezicht op gebruik beschermingsmiddelen – begeleiding ervaren  werkman

	Gezondheidstoezicht 2

	Naam EDP&B Scholengroep: ………………………………………………………………………………………….. Naam arbeidsgeneesheer: …………………………………………………….

	Voorafgaande gezondheidsbeoordeling       	 neen            	 ja
Periodieke gezondheidsbeoordeling3    	 neen      	 ja
Risico beroepsziekte
 Chemisch         	 Fysisch     	 Ioniserende straling 	 Biologisch
 Veiligheidsfunctie   	 Manueel hanteren van lasten (gevaar op rugletsels)    	 Contact met voedingswaren
 Gebruik van beeldschermen4    (geen medisch attest schooltoezicht < 5 jaar oud of op verzoek van de stagegever)  
Inentingen/test
 Tetanus     	 Tuberculose  	 Hepatitis A    	 Hepatitis B
Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding:     	 neen    	 ja
Gebruik chemische agentia is verboden
Verwijdering werkpost vanaf 1° maand / 3 laatste maanden zwangerschap 	 neen     	 ja



	Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen

	Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn
	Duid aan welke PBM’s door wie ter beschikking worden gesteld 
Stagegever                                     leerling – stagiair

	
 Veiligheidsschoeisel  met verstevigde neus	
	 stagegever
	 leerling – stagiair

	 Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen  	[image: ]
	 stagegever
	 leerling – stagiair

	 Veiligheidsbril         	[image: ]
	 stagegever
	 leerling – stagiair

	 Gehoorbescherming    	[image: ]
	 stagegever
	 leerling – stagiair

	 Werkpak - Overall
	 stagegever
	 leerling – stagiair

	 Signalisatiekledij (fluo - hesje)
	 stagegever
	 leerling – stagiair

	 Gelaatscherm (slijpwerkzaamheden)
	 stagegever
	 leerling – stagiair

	 Ademhalingsbescherming: stof/ mondmasker / koolstoffiltermasker
	 stagegever
	 leerling – stagiair

	 Valbeveiliging, veiligheidsharnas
	[bookmark: _GoBack] stagegever
	 leerling – stagiair

	 Masker met koolstoffilters
	 stagegever
	 leerling – stagiair



	Algemene maatregelen

	Rookverbod                    [image: ]
Neen:              ja: 
	
Eten tijdens werkzaamheden
Neen:              ja: 

	Verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Neen:              ja:    
	Verbod op het bedienen van gemotoriseerde heftoestellen

Neen:              ja: 



1 Geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse rekening houdend met risico’s inherent aan jongeren
2 Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4
3 Indien de stage in totaal langer dan zes maanden duurt en volgens het risico, te beoordelen door de arbeidsgeneesheer
4 Op verzoek van de werkgever wordt het toezicht bij beeldschermen gevraagd; de kosten zijn dan ten laste van de werkgever
Algemene opmerking: de werkpostfiche met risicoanalyse wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het Werk en het bevoegde Comité

Ondergetekende werd geïnformeerd over de in 
te nemen werkpost.
Naam en handtekening ouderlijke macht (lln. < 18j)
Naam en handtekening arbeidsgeneesheer EDP&B    	Naam en handtekening leerling – stagiair

………………………………………….	…………………………………………………
……………………………………………………	………………………………………………………………

Datum: ………………………………….	Datum:………………………………………….


Naam en handtekening stagegever	Visum stagebegeleider school

…………………………………………………….	………………………………………………………………
…………………………………………………….	………………………………………………………………
Datum:………………………………………… 	Datum:……………………………………………………

WERKPOSTFICHE voor STAGES
RISICOBEOORDELING

	De volgende kwantificering wordt gebruikt:



Effect:
1.  kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen
1.  ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen
1.  dood, hoog verzuim en/of ongevallen

Blootstelling:
1.  zelden tot soms
1.  vaak tot continu

Waarschijnlijkheid:
1.  laag, zal waarschijnlijk niet optreden
 nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen
1.  gemiddeld (kan voorkomen)
 niet vaker dan andere oorzaken, oorzaak van verzuim en/of ongevallen
1.  hoog, zal waarschijnlijk optreden
 vaak oorzaak van verzuim of ongevallen

Gevaarafwending:
1.  mogelijk onder bepaalde omstandigheden
1.  nauwelijks mogelijk


	De risico – matrix



	
	Waarschijnlijkheid 1
	Waarschijnlijkheid 2
	Waarschijnlijkheid 3

	
	Gevaarafwending
	Gevaarafwending
	Gevaarafwending

	Effect
	Blootstelling
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	1
	n.v.t.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	1
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	2
	9
	10
	11
	12
	13
	14



Dit leidt tot de volgende risico - classificering:

 1  –  4		Risico laag			→ misschien aanvaardbaar
 5  –  7		Risico middelgroot	→ verbetering vereist
 8 – 10		Risico groot		→ onmiddellijk verbeteren
 11 – 14		Risico zeer groot		→ stopzetting werkzaamheden
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