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Beheersprogramma 
Asbest 
(afdeling III  KB 16 maart 2006, artikel 12 ev.)
Als uit de asbestinventaris blijkt dat er asbest of asbesthoudend materiaal aanwezig is, dan wordt de blootstelling eraan onder controle (zo laag mogelijk) gehouden aan de hand van een beheersprogramma opgesteld door de werkgever.
Dit beheersplan wordt minstens jaarlijks bijgewerkt, en wordt voor advies overhandigd aan arbeidsgeneesheer, preventieadviseur, comité. Het omvat:
Een periodieke beoordeling, minstens eenmaal per jaar, door middel van een visuele inspectie van de toestand van het asbest en het asbesthoudend materiaal;
De toe te passen preventiemaatregelen 
De maatregelen met werkplanning voor het materiaal dat in slechte staat is, of met kans op beschadiging: 
fixatie 
inkapseling 
onderhoud
herstelling 
verwijdering
	Lokalisatie
	Toepassing
	Preventiemaatregelen naar het asbesthoudend materiaal
	Preventiemaatregelen naar de werknemers
	Maatregelen met werkplanning voor het materiaal dat in slechte staat is, of met kans op beschadiging
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