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Gemeenschappelijke preventiedienst



	Instelling:
	Locatie:

	Controledatum:
	Periodieke controle uitgevoerd door:

	Nummer ladders:
	Frequentie: driemaandelijks



	[bookmark: _GoBack]Nr
	Algemeen
	Nr
	Schuifladder

	1. 
	VGS-label aanwezig
	9. 
	Bovenscharnieren en klemmen goed bevestigd, onvervormd

	2. 
	Sporten bevinden zich in goede staat (ontbreken, gebroken, gespleten)
	10. 
	Bovenscharnieren en klemmen vrij van roest

	3. 
	Sporten zitten stevig vast in ladderbomen
	11. 
	Metalen haken onderaan goed bevestigd, onvervormd

	4. 
	Geen beschadigingen in de ladderbomen  
	12. 
	Metalen haken onderaan vrij van roest

	5. 
	Antislip aan laddervoeten/stabiliteitsbalk aanwezig
	
	Schuifladder met katrol

	6. 
	Ladder is genummerd 
	13. 
	Touw in goede toestand (niet rot, uitgerafeld, knopen) en plaatsing

	
	Spreidbare ladder
	14. 
	Katrolwielen in goede staat, goed vastgezet

	7. 
	Goed, stevig, onvervormd bovenscharnier
	15. 
	Blokkeringssyssteem in uitschuifstand werkt goed

	8. 
	Blokkering op juiste spreidstand (60° à 75°)
	16. 
	Blokkeringssyssteem onvervormd, vrij van roest





	Nr
	LOCATIE
	Criteria (invullen met ok-nok -of nvt)
	Actie – Verder gebruikt – Buiten gebruik
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